**TECHNICIAN LICENSE RADIO FREQUENCIES PRIMER**

LIMITED HF AUTHORIZATION 6 Meter/10 Meter SSB

**AVAILABLE FREQUENCIES TO TECHNICIAN CLASS**

**VHF/UHF**

2 Meter/144 MHZ 144.1-148.0 MHZ (144.0-144.1 CW ONLY)

1.25 Meter/222 MHZ 222.0-225.0 MHZ (PHONE IMAGE & SSB ONLY/219.0-220 RTTY& Data)

6 Meter/50 MHZ 50.1-54.0 MHZ (50.0-50.1 CW ONLY)

70CM/420 MHZ 420.0-450.0 MHZ

33 CM/902 MHZ 902.0-928.0 MHZ

23CM/1240 MHZ 1240-1300 MHZ

**HF**

10 Meter/28 MHZ 28.30-28.50 MHZ (SSB ONLY)

10 Meter/28 MHZ 28.0-28.30 MHZ (RTTY & Data)

15 Meter/21 MHZ 21.025-21.200 MHZ (CW ONLY)

40 Meter/7 MHZ 7.025-7.125 MHZ (CW ONLY)

80 Meter/3.5 MHZ 3.525-3.600 MHZ (CW ONLY)